
青岛市电线电缆（快检）产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法
1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样数量

每批次产品抽取样品4米，其中2米作为检验样品，2米作为备用样品。

2 检验依据
表1 电线电缆产品检验项目及检验方法

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	合格证符合性识别与查验
	—

	2
	导体直流电阻
	GB/T 3956

GB/T 12706.1

GB/T 12706.2
GB/T 12706.3
GB/T 5023.2

GB/T 5013.2

GB/T 3048.4-2007

GB/T 3048.4-2025


注：实际检验项目为电线电缆快检单项评价涉嫌不合格项目，当只有合格证符合性识别与查验项目不合格时，则不再进行检验。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5013.1 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第1部分：一般要求

GB/T 5013.3 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T 5013.4 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第4部分：软线和软电缆

GB/T 5013.5 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第5部分：电梯电缆

GB/T 5013.6 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第6部分：电焊机电缆

GB/T 5023.1 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分：一般要求

GB/T 5023.3 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线）

GB/T 9330 塑料绝缘控制电缆

GB/T 12527 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 12706.1 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 12706.2 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 12706.3 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压35kV（Um=40.5kV）电缆

GB/T 14049 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

JB/T 8734.1 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分：一般规定

JB/T 8734.2 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第4部分：安装用电线

JB/T 8734.5 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分：屏蔽电线

JB/T 8735.1 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第1部分：一般要求

JB/T 8735.2 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第2部分：通用橡套软电缆

JB/T 8735.3 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第3部分：橡皮绝缘编织软电线

JB/T 10491 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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