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1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
每种产品抽取样品 2L（kg），其中 1L（kg）作为检验样品，1L（kg）作为备用样品。

2 检验依据

表1 工业用氢氧化钠产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 209

	2
	氢氧化钠
	GB/T 4348.1

	3
	碳酸钠
	GB/T 4348.1

GB/T 7698

	4
	氯化钠
	GB/T4348.2

GB/T 11213.2（GB/T209附录 A）

	5
	三氧化二铁
	GB/T 4348.3


表2工业碳酸钠产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总碱量(以Na2CO3计,以干基计)
	GB/T 210

	2
	总碱量(以Na2CO3计,以湿基计)
	GB/T 210

	3
	氯化钠(以NaCl计,以干基计)
	GB/T 210 

GB/T 3050

GB/T 3051

	4
	铁（Fe，以干基计）
	GB/T 210

GB/T 3049

	5
	硫酸盐(以SO42-计，以干基计)
	GB/T 210

	6
	水不溶物
	GB/T 210

	7
	堆积密度
	GB/T 210

	8
	粒度
	GB/T 210


表3工业用合成盐酸产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 320

	2
	总酸度(以HCl计)的质量分数
	GB/T 320

	3
	铁（以Fe计）的质量分数
	GB/T 320

	4
	灼烧残渣的质量分数
	GB/T 320

	5
	游离氯(以Cl计) 的质量分数
	GB/T 320

	6
	砷的质量分数
	GB/T 320

	7
	硫酸盐(以 SO42-计) 的质量分数
	GB/T 320


表4工业碳酸氢钠产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 1606

	2
	总碱量(以NaHCO3计)
	GB/T 1606

	3
	干燥减量
	GB/T 1606

	4
	pH值（10g/L水溶液）
	GB/T 1606

GB/T 9724

	5
	氯化物(以Cl计)
	GB/T 1606

GB/T 3051

	6
	铁（Fe）
	GB/T 1606

GB/T 3409

	7
	水不溶物
	GB/T 1606

	8
	硫酸盐(以SO4计)
	GB/T 1606

	9
	钙（Ca）
	GB/T 1606

	10
	砷（As）
	GB/T 1606

GB/T 5009.76

	11
	重金属（以Pb计）
	GB/T 1606

GB/T 5009.74


表5工业硅酸钠产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 4209

	2
	铁（Fe）
	GB/T 4209

GB/T 3409

	3
	水不溶物a
	GB/T 4209

	4
	密度（20℃）a
	GB/T 4209

	5
	氧化钠（Na20）a
	GB/T 4209

	6
	二氧化硅（Si02）a
	GB/T 4209

	7
	模数
	GB/T 4209

	8
	可溶固体b
	GB/T 4209

	9
	氧化铝（Al2O3）b
	GB/T 4209

	a-工业液体硅酸钠产品检验项目；b-工业固体硅酸钠产品检验项目


表6工业氯化钙产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 26520

	2
	氯化钙（CaCl2）含量
	GB/T 26520

	3
	碱度[以Ca（OH）2计]
	GB/T 26520

	4
	总碱金属氯化物(以NaCl计)
	GB/T 26520

	5
	水不溶物
	GB/T 26520

	6
	铁（Fe）
	GB/T 26520

GB/T 3409

	7
	硫酸盐(以CaSO4计)
	GB/T 26520

GB/T 23844

	8
	总镁（以MgCl2计）
	GB/T 26520

	9
	pH值（10g/L）
	GB/T 26520


表7工业硅溶胶产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	HG/T 2521

	2
	二氧化硅（Si02）
	HG/T 2521

	3
	氧化钠（Na20）a
	HG/T 2521

	4
	pH
	HG/T 2521

GB/T 23769

	5
	黏度（25℃）
	HG/T 2521

	6
	密度（25℃）
	GB/T 4472

	7
	平均粒径
	HG/T 2521

GB/T 29022

	a-其它型工业硅溶胶产品检验项目


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 209 工业用氢氧化钠
GB/T 210 工业碳酸钠

GB/T 320 工业用合成盐酸
GB/T 1606工业碳酸氢钠
GB/T 4209 工业硅酸钠

GB/T 26520 工业氯化钙

HG/T 2521 工业硅溶胶

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
1

