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（2026年）

1 抽样方法
1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样数量

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，另外1台作为备用样品。

2 检验依据
表1 多用途锅产品检验项目及检验方法

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志和说明
	GB 4706.1—2005

GB 4706.19—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.19—2024

	2
	对触及带电部件的防护
	

	3
	防干烧
	

	4
	稳定性
	

	5
	机械强度
	

	6
	锐利棱边
	

	7
	内部布线
	

	8
	电源线规格
	


注：实际检验项目为电热水壶快检单项评价涉嫌不合格项目，当标志和说明项目不合格时，则不再进行检验。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB 4706.19—2008 家用和类似用途电器的安全  液体加热器的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB/T 4706.19—2024 家用和类似用途电器的安全  第19部分：液体加热器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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