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1 抽样
1.1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。
1.2 抽样基数
抽查样品基数满足抽样数量即可。
1.3 抽样数量
每批次产品抽取样品1台作为检验样品。
2 检验依据
表 1-1 电热水壶产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志和说明
	目测检查

	2
	对触及带电部件的防护
	（1）用试具B插入到器具的开口，并在插入前、中、后的任意位置进行转动或弯曲。试具应不可能碰到带电部件。
（2）用试具13插入到Ⅱ类器具或Ⅱ类结构上的各开口。试具应不可能碰到带电部件。
（3）用试具B插入到Ⅱ类器具或Ⅱ类结构上的各开口。试具应不可能碰到基本绝缘或仅用基本绝缘与带电部件隔开的金属部件。

	3
	防干烧
	器具进行无水试验，应无冒烟、着火现象出现。

	4
	稳定性
	器具放置于与水平面成10°的倾斜平面上，电源软线以最不利的位置摆放在倾斜平面上，器具不应翻倒。

	5
	机械强度
	器具采用刚性支撑，在器具外壳的每一个可能薄弱点上用0.5J的冲击能量冲击3次。试验后，器具应无损坏。

	6
	锐利棱边
	目测检查

	7
	内部布线
	目测检查

	8
	电源线规格
	（1）目测
（2）根据器具铭牌的明示额定功率和明示额定电压，用如下公式计算器具的额定电流：
额定电流=额定功率/额定电压
用钢卷尺测量器具电源软线或软线保护装置进入器具的那一点到插头入口之间的长度为导线长度。
根据计算的额定电流、测量的导线长度，以及电源线上明示的标称横截面积，综合判断产品电源线规格是否符合要求。



注 1：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 参考标准依据
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.19—2008 家用和类似用途电器的安全  液体加热器的特殊要求
GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB/T 4706.19—2024 家用和类似用途电器的安全  第19部分：液体加热器的特殊要求
[bookmark: _GoBack]相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，快速筛查项目全部符合，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；快速筛查项目中任一项或一项以上结果可疑，移交属地市场监管部门，并报组织实施市场监管部门。
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